◦ 자신이 선택한 과목의 문제지인지 확인하시오.

◦ 문제지의 해당란에 성명과 수험 번호를 정확히 쓰시오.

◦ 답안지의 해당란에 성명과 수험 번호를 쓰고, 또 수험 번호와 답을 정확히 표시하시오.

◦ 선택한 과목 순서대로 문제를 풀고, 답은 답안지의 ‘제1선택’란부터 차례대로 표시하시오.

◦ 문항에 따라 배점이 다르니, 각 물음의 끝에 표시된 배점을 참고하시오. 3점 문항에만 점수가 표시되어 있습니다. 점수 표시가 없는 문항은 모두 2점입니다.

2009학년도 대학수학능력시험 문제지

직업탐구 영역(정보 기술 기초)

다음은 인터넷 서비스 안내문이다. (가)～(다)에 해당하는 서비스로 적절한 것은?

직업탐구 영역

(정보 기술 기초)

직업탐구 영역

(정보 기술 기초)

성명

수험 번호

1

제 4 교시

(가)	(나)	(다)

①  웹하드	인터넷 전화	인터넷 TV

②  인터넷 전화	웹하드	인터넷 TV

③  인터넷 전화	인터넷 TV	웹하드

④  인터넷 TV	웹하드	인터넷 전화

⑤  인터넷 TV	인터넷 전화	웹하드

그림은 컴퓨터를 이용한 자동화 사례들이다. (가)～(다)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

	<보 기>
-
ㄱ. (가)는 재료 투입에서 제품 완성까지 컴퓨터를 이용한 생산 시스템이다. ㄴ. (나)는 가정에 있는 각종 기기들을 원격으로 제어하고 관리하는 시스템이다. ㄷ. (다)는 컴퓨터에 저장된 정보를 이용하여 환자를 진단하기 위한 전문가 시스템이다.

① ㄱ	② ㄷ	③ ㄱ, ㄴ	④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

다음 [놀이 방법]에 따라 영희와 철수가 놀이를 하였을 때, 놀이 종료 후 말의 위치로 옳은 것을 그림에서 고른 것은? [3점]

[놀이 방법]

○ 말을 출발점에 세워 놓는다.(단, 한 개의 말만 사용한다.)

○ 불대수의 기본 정리 문제를 풀어 답을 맞히면 문제에 표시된 이동칸 수만큼 옳은 답을 한 사람의 집 방향으로 말을 움직인다.
(단, 두 사람 모두 맞거나 틀리면 말을 움직이지 않는다.)

○ (가)～(다)를 모두 풀고 놀이를 종료한다.

① ㄱ	② ㄴ	③ ㄷ	④ ㄹ	⑤ ㅁ

다음 명제를 [수행 과정]에 따라 처리하였을 때 단계 3의 결과값으로 옳은 것은? [3점]

[수행 과정]

○ 단계 1 : 명제 (가)～(라)의 논리값 A～D를 구한다.
(논리값은 명제가 맞으면 1, 틀리면 0이다.)

○ 단계 2 : 논리값 A～D를 다음과 같이 2진수로 만든다.

(ABCD)₂

○ 단계 3 : 2단계에서 만든 2진수의 ‘2의 보수’를 구한다.

① 1000	② 1001	③ 1100	④ 1101	⑤ 1111

다음 사례에 표현된 정보 통신의 역기능을 예방하기 위해 인터넷 사용자들이 갖추어야 할 소양으로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은?

	<보 기>
-
ㄱ. 타인의 지적 재산권을 보호하고 존중한다. ㄴ. 타인의 인권과 사생활을 존중하고 보호한다. ㄷ. 다운로드 받은 파일은 바이러스 검사를 철저히 한다. ㄹ. 스팸 메일을 막기 위해 패스워드를 주기적으로 변경한다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ	④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

표는 컴퓨터 기억 장치의 특성을 나타낸 것이다. (가)～(라)에 해당하는 기억 장치로 적절한 것은? [3점]

(가)          (나)        (다)        (라)

①  DRAM	EEPROM	DVD	HDD

②  DRAM	EEPROM	FDD	DVD

③  DRAM	EEPROM	HDD	DVD

④  EEPROM	DRAM	DVD	HDD

⑤  EEPROM	DRAM	FDD	DVD

다음은 HTML을 사용하여 만든 웹 문서이다. (가)～(라)에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은? [3점]

	<보 기>
-
ㄱ. (가)는 <TITLE>태그를 이용하여 표시할 수 있다. ㄴ. (나)는 <TR BACKGROUND="GRAY">태그를 이용하여 셀 색을 지정할 수 있다. ㄷ. (다)는 <TD ALIGN="CENTER">태그를 이용하여 가운데 정렬을 할 수 있다. ㄹ. (라)는 <A HREF="PHOTO.JPG">태그를 이용하여 그림을 표시할 수 있다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ	④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

다음과 같이 2진수의 뺄셈 규칙을 진리표와 논리식으로 표현하고자 한다. (가), (나)에 들어갈 내용으로 옳은 것은? [3점]

(가)	(나)              (가)         (나)

①   0       XY + X'Y'	②   0       X'Y + XY'

③   1       X'Y + XY'	④   1       XY + X'Y'

⑤   1       X'Y' + X'Y

다음은 프로그래밍 언어에 대한 명제이다. (가)～(라)를 순서도에 각각 넣어 수행한 결과로 옳은 것은?

(가) 어셈블리어는 기계어와 1：1로 대응하는 기호로 이루어진 고급 언어이다.

(나) 인터프리터 방식은 목적 프로그램을 생성하지 않고 실행한다.

(다) 컴파일러 방식은 필요할 때마다 대화식으로 한 줄씩 번역하여 실행한다.

(라) 구문 오류는 프로그래밍 언어의 문법과 규칙에 맞지 않은 문장으로 인한 오류이다.

① A	② B	③ C	④ D	⑤ E

다음은 스프레드시트(엑셀)를 사용하여 여섯 자리 2진수를 8진수와 10진수로 변환한 것이다. (가)～(라)셀에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은? (단, (가)셀에 값을 입력해야 한다.) [3점]

	<보 기>
-
ㄱ. (가)셀의 2진수 값은 0이다. ㄴ. (나)셀의 8진수 값은 4이다. ㄷ. (다)셀은 수식 "=E2*1+F2*2+G2*4"를 입력하면 값을 구할 수 있다. ㄹ. (라)셀은 수식 "=B2*32+C2*16+D2*8+E2*4+F2*2+G2*1"을 입력하면 값을 구할 수 있다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄱ, ㄹ	④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄴ, ㄹ

다음은 지하철 안내 로봇을 설명한 것이다. ㉠～㉢의 기능을 담당하는 하드웨어 구성 장치에 해당하는 것으로 옳은 것은?

지하철 안내 도우미 ⃝⃝로봇은 ㉠ 초음파 센서, 적외선 센서 등으로 물체를 감지하여 장애물을 피해 움직일 수 있다. 가슴에 있는 터치스크린에 원하는 목적지를 입력하면, 지하철의 ㉡ 환승 정보, 요금, 최단 경로를 연산하여 ㉢ 스피커를 통해 음성으로 안내하는 기능을 갖추고 있다.

㉠               ㉡                ㉢

①  입력 장치	중앙 처리 장치	출력 장치

②  입력 장치	출력 장치	중앙 처리 장치

③  중앙 처리 장치	입력 장치	출력 장치

④  중앙 처리 장치	출력 장치	입력 장치

⑤  출력 장치	중앙 처리 장치	입력 장치

다음은 국제 소프트웨어 전시회 준비 상황이다. ㉠～㉢에 사용된 정보 통신 기술로 적절한 것은?

⃝⃝온라인 게임 소프트웨어 회사의 김 대리가 국제 전시회에서 새로 출품할 소프트웨어 시연을 준비하기 위해 행사 진행 본부에서 ㉠ 전자 태그가 부착된 출입 허가증을 발급 받아 행사장에 입장하였다. 가져간 컴퓨터로 ㉡ 본사 서버에 접속하여 온라인 게임을 다운로드 받아 설치하였고, 또한 전시장에 온 관람객들이 설치된 터치스크린을 이용하여 ㉢ 게임에 대한 홍보 동영상을 본사 서버를 통해 실시간으로 볼 수 있도록 준비하였다.

㉠      ㉡     ㉢	㉠      ㉡     ㉢

①  RFID   FTP   VOD	②  RFID   VOD   DNS

③  FTP   DNS   VOD	④  DNS   VOD   FTP

⑤  NS     FTP   RFID

다음은 워드프로세서(□글2002)로 작성한 문서이다. A～D에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

	<보 기>
-
ㄱ. A의 내용은 ‘글상자’의 ‘세로 쓰기’를 이용하여 입력할 수 있다. ㄴ. B의 특수 문자는 ‘문자표 입력’을 이용하여 입력할 수 있다. ㄷ. C의 한자는 ‘덧말 넣기’를 이용하여 입력할 수 있다. ㄹ. D의 문서 전체의 그림은 ‘쪽 테두리/배경’을 이용하여 넣을 수 있다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄷ, ㄹ

④ ㄱ, ㄴ, ㄹ	⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

[14～15] 다음은 험난한 산악 지역에 하나의 철길을 사용하여 양쪽 방향으로 열차를 운행하는 단선 철도 구성도이다. 물음에 답하시오.

[운행 조건]

○ 철도역 (가)에서 (나)로 갈 경우 출발 1번 플랫폼을 사용한다.

○ 철도역 (나)에서 (가)로 갈 경우 출발 2번 플랫폼을 사용한다.

○ 출발 플랫폼에 있는 열차는 현재 단선 철도 구간에 열차가 운행하는지 확인한 후, 열차가 없으면 운행하고, 있으면 대기한다.

위 [운행 조건]에 따라 운행하는 과정을 통신 방식에 비유한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

ㄱ. 서로 반대 방향의 열차가 하나의 선로로 운행하는 과정을 반이중 통신 방식에 비유할 수 있다.

ㄴ. 열차가 단선 철도 구간을 운행하는 과정을 FDMA 방식에서 주파수 대역을 일정 간격으로 분할하여 전송하는 것에 비유할 수 있다.

ㄷ. 열차를 운행하기 전에 단선 철도 구간을 사용하는지 확인하는 단계는 CSMA/CD 방식에서 데이터 전송 전에 회선 사용 여부를 확인하는 단계에 비유할 수 있다.

① ㄱ	② ㄴ	③ ㄱ, ㄷ	④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

다음의 [논리값]과 [신호등 X 동작 조건]에 따라 출발 1번 플랫폼의 열차가 단선 철도 구간을 운행하기 위한 신호등 X의 논리식으로 옳은 것은? (단, 양쪽 방향의 열차가 동시에 출발플랫폼에 있을 경우, 철도역 (나)에 우선권을 준다.)

[논리값]

○ 센서 A：철도역 (가)의 출발 1번 플랫폼에 열차가 있으면 논리값 1, 없으면 논리값 0을 갖는다.

○ 센서 B：철도역 (나)의 출발 2번 플랫폼에 열차가 있으면 논리값 1, 없으면 논리값 0을 갖는다.

○ 센서 Z：단선 철도 구간에 열차가 있으면
논리값 1, 없으면 논리값 0을 갖는다.

○ 신호등 X：논리값이 1이면 녹색 신호이고,
논리값이 0이면 적색 신호이다.

[신호등 X 동작 조건]

○ 단선 철도 구간을 운행하려면 신호등 X의 녹색 신호를 받아야 한다.

○ 신호등 X는 출발 1번 플랫폼에 열차가 있고, 단선 철도 구간에 열차가 없으며, 출발 2번 플랫폼에 열차가 없는 경우에 녹색 신호이고, 나머지 경우는 적색 신호이다.

① X=A'BZ	② X=A'B'Z	③ X=AB'Z

④ X=ABZ'	⑤ X=AB'Z'

그림의 상황을 정보 통신망에서 사용하는 용어에 비유한 설명으로 적절한 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

	<보 기>
-
ㄱ. 공기는 ‘통신 매체’에 비유할 수 있다. ㄴ. 말하는 입과 듣는 귀는 ‘네트워크 카드’에 비유할 수 있다. ㄷ. “엄마, 학교 다녀왔습니다.”라고 하는 말은 ‘라우터’에 비유할 수 있다.

① ㄱ	② ㄷ	③ ㄱ, ㄴ	④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

그림은 소프트웨어에 대한 대화 장면이다. (가)에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은? [3점]

	<보 기>
-
ㄱ. 파일을 읽고 쓸 수 있도록 저장 장치를 제어한다. ㄴ. 데이터의 효율적인 관리를 위해 만든 응용 소프트웨어이다. ㄷ. 컴퓨터를 이용하여 반도체 설계 작업을 수행하는 소프트웨어이다. ㄹ. 실행되는 여러 프로그램들이 메모리를 공유할 수 있도록 제어한다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄹ	③ ㄴ, ㄷ	④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

다음 기사에서 (가)에 해당하는 통신 매체에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은?

“초고속 정보 바닷길 열렸다”

한국-중국-미국 등을 연결하는 초고속 국제 해저 망인 TPE(Trans Pacific Express)의 1단계 구간이 성공적으로

(가)

완공되었다. 설계 용량은 초당 CD-ROM 3,700장을 전송할 수 있는 5.12 테라비트 규모이며, 이는 기존 용량의 약 70배 규모이다. (이하생략)

－ ⃝⃝신문, 2008년 9월 30일자 －

	<보 기>
-
ㄱ. 내부 도체와 원통형의 외부 도체로 구성된다. ㄴ. 광섬유를 통하여 빛의 형태로 데이터를 전송한다. ㄷ. 인접한 도체 간의 혼선을 줄이기 위하여 서로 꼬아 놓은 형태이다. ㄹ. 외부 전기 신호의 영향을 받지 않으며, 다른 기기에 간섭 현상을 유발하지 않는다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄹ	③ ㄴ, ㄷ	④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

다음은 프레젠테이션(파워포인트)으로 작성한 슬라이드이다. A～D에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

	<보 기>
-
ㄱ. A는 ‘WordArt 삽입’을 이용하여 작성할 수 있다. ㄴ. B는 ‘화면 전환’을 이용하여 연결하고자 하는 슬라이드로 이동하도록 설정할 수 있다. ㄷ. C는 ‘클립 아트 삽입’을 이용하여 그림을 넣을 수 있다. ㄹ. D는 ‘실행 단추’를 삽입하여 ‘첫째 슬라이드’로 이동하도록 설정할 수 있다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄹ

④ ㄱ, ㄷ, ㄹ	⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

그림은 커피 자판기 설계도에 따라 제작된 커피 자판기를 사용하는 장면이다. 이를 객체 지향 언어에서 사용하는 용어에 비유한 설명으로 적절한 것을 <보기>에서 고른 것은? [3점]

	<보 기>
-
ㄱ. 커피 자판기 설계도는 커피 자판기를 제작하기 위한 것으로 ‘상속’에 비유할 수 있다. ㄴ. 커피 자판기는 커피 자판기 설계도에 의해 만들어진 제품으로 ‘속성’에 비유할 수 있다. ㄷ. 사용자가 커피 자판기에서 밀크 커피 선택 버튼을 누르면 자판기가 동작하는 것을 ‘메소드’에 비유할 수 있다. ㄹ. 사용자가 커피 자판기에 동전을 넣고 버튼만 누르면 커피가 나오는데 그 내부 구조는 알 수 없는 특성을 ‘캡슐화’에 비유할 수 있다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ	④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

* 확인 사항

◦ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.